|  |
| --- |
| Détails des serveurs |
| Projet réseau 420-B54 |
|  |
| Jean-William Perreault |
|  |
| Automne 2014 |

# Serveur réel

## Paramètres généraux

|  |  |
| --- | --- |
| Nom du serveur | 529R29 |
| Fond d’écran administrateur (couleur) | Gris (par défaut, Windows Server2012) |
| Barre des tâches (produits) | * Gestionnaire de serveur * Console Windows Powershell * Gestionnaire Hyper-V * Invite de commande * DNS |
| Configuration du CMD | * Fond: Noir * Texte: Blanc * Édition avec la souris * Taille mémoire tampon: 800 x 3000 |
| Liste des rôles | * DNS * Hyper-V |
| Dossier supplémentaire (Partage) | C:\\_Examen 🡺 Nom du partage: DATA |
| Commande permettant de démonter une partition | "mountvol $Lecteur /D" |
| Pare-feu (Ping) | Partage de fichiers et d’imprimantes (Demande d’écho - Trafic entrant ICMPv4) |

## Configuration IP

|  |  |
| --- | --- |
| Nom de la carte IP (après Hyper V) | Ext Config |
| Adresse /Masque | 10.57.154.150/16 |
| Adresse passerelle | 10.57.1.1 |
| Adresse DNS | 127.0.0.1 |

# Serveur 1

## Paramètres généraux

|  |  |
| --- | --- |
| Nom du serveur | 529S1V29 |
| Fond d’écran administrateur (couleur) | Bleu |
| Barre des tâches (produits) | * Gestionnaire de Serveur IIS * Console Windows Powershell * Invite de commande * FileZilla |
| Configuration du CMD | * Texte: Noir * Fond: Bleu * Édition avec la souris * Taille mémoire tampon: 800 x 3000 |
| Liste des rôles | IIS |
| Connexion lecteur réseau  (Lettre et emplacement) | Z:\ 🡺 \\529R29\DATA |
| Liste des utilisateurs que vous devez créer (avec le mot de passe) | Utilisateurs   * Pierre Kiroule; * Jean Revien; * Guy Tard;   Mot de passe : AAAaaa111 |
| Pare-feu(Ping) | Partage de fichiers et d’imprimantes (Demande d’écho - Trafic entrant ICMPv4) |

## Configuration IP

|  |  |
| --- | --- |
| Nom de la carte réseau | Ext |
| Type de carte Hyper-V (Externe ou privée) | Externe |
| Adresses /Masques  (une par ligne) | * 10.57.154.151/16 * 10.57.154.153/16 (IIS) * 10.57.154.154/16 (IIS) |
| Adresse passerelle | 10.57.1.1 |
| Adresse DNS | 10.57.154.150 |

# Serveur 2

## Paramètres généraux

|  |  |
| --- | --- |
| Nom du serveur | 529S2V29 |
| Fond d’écran administrateur (coul) | Jaune |
| Barre des tâches (produits) | * Gestionnaire de Serveur DNS * Console Windows Powershell * Invite de commande * Routage |
| Configuration du CMD | * Fond: Jaune * Texte: Noir * Édition avec la souris * Taille mémoire tampon: 800 x 3000 |
| Liste des rôles | * DNS * Routeur |
| Connexion lecteur réseau | Z:\ 🡺 \\529R29\DATA |
| Pare-feu (Ping) | Partage de fichiers et d’imprimantes (Demande d’écho - Trafic entrant ICMPv4) |

## Configuration IP vers le réseau PUBLIC

|  |  |
| --- | --- |
| Nom de la carte réseau | Ext |
| Type de carte Hyper V (Ext ou priv) | Ext |
| Adresse /Masque | * 10.57.154.152/16 |
| Adresse passerelle | 10.57.1.1 |
| Adresse DNS | 127.0.0.1 |

## 

## Configuration IP vers le réseau PRIVÉ

|  |  |
| --- | --- |
| Nom de la carte réseau | PCI |
| Type de carte Hyper-V (Ext ou priv) | Priv |
| Adresse /Masque | * 172.31.40.2/21 |
| Adresse passerelle | - |
| Adresse DNS | 127.0.0.1 |

# Serveur 3

## Paramètres généraux

|  |  |
| --- | --- |
| Nom du serveur | 529S3V29 |
| Fond d’écran administrateur (couleur) | Rose |
| Barre des tâches (produits) | * Gestionnaire de serveur DHCP * Console Windows Powershell * Invite de commande |
| Configuration du CMD | * Fond: Blanc * Texte: Noir * Édition avec la souris * Taille mémoire tampon: 800 x 3000 |
| Liste des rôles | DHCP |
| Connexion lecteur réseau  (Lettre et emplacement) | Z:\ 🡺 \\529R29\DATA |
| Pare-feu (Ping) | Partage de fichiers et d’imprimantes (Demande d’écho - Trafic entrant ICMPv4) |

## Configuration IP

|  |  |
| --- | --- |
| Nom de la carte réseau | PCI |
| Type de carte Hyper-V (Externe ou privée) | Priv |
| Adresse /Masque | * 172.31.40.3 * 255.255.248.0 |
| Adresse passerelle | 172.31.40.2 |
| Adresse DNS | 172.31.40.2 |